**设备版本发布说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品**  **型号** | RS-N5316YA-P-E-NAND | | | **发布时间** | 2022-01-07 | | | **构建**  **号** | 30451 | | **IE端**  **版本** | | V1.0.1.163 |
| **版本说明：**DSS | | | | | | | | **发布类型** | **测试** | | **期待测试完成时间** | |  |
| **软件版本号** | | | N5316YA-P-E(DM-279-5.0-NAND)\_DSS-CCTV\_WIRELESS\_VFRAME\_API\_AIv2\_V8.1.0.1\_20220107\_30451\_7973.tar.gz | | | | | | | | | | |
| **板端Logo/语言** | | | 中性/多国（繁中、保、丹、默认英、芬、法、德、希、希伯来、印、荷、意、日、韩、波斯、波兰、葡、罗马、俄、西、泰、土） | | | | | | | | | | |
| **IE端Logo/语言** | | | 无/多国（德，默认英，西，法，意，日，葡，俄，土） | | | | | | | | | | |
| **修改内容** | | | | | | | | | | | | | |
| 20220107  1、web端IP Channels修改Connect Method选项不生效。  2、板端格式化U盘不能格式化提示Format falled。  3、包名DSS改为DSS-CCTV。  20211228  为解决客户投诉我司20211027的版本连不上大华IPC的问题，  做以下更新  1. .软件在添加IPC协议选择ONVIF后新增一行下拉框，标头用“Connect Mode”，  下拉框选项“General”-----》代表http模式；“Security”代表目前现有逻辑, 软件默认General  2.测试完成之后不要上传客户的FTP服务器，客户测试确认后，自己上传  2021-10-27  1.解决app与ipc对讲失败问题  2021-10-21   1. 补充ftp升级文件 2. 解决擦除备份参数后死ui问题 3. Web端默认标签名改为tag   2021-10-11   1. 补充上个版本通过NVR的web打开IPC的web的功能 2. 默认关闭ftp升级功能 3. 修复AI页面cd qd划线时影响到上一个通道的问题   2021-09-29   1. 支持无插件， 2. IPC接在NVR的POE口上，通过NVR的web能打开IPC的web, 3. 最新的P2P TUTK 升级包， 4. 和中性程序同步更新， 5. FTP 自动升级改成手动获取升级   20210906  在  N5316YA-P-E(DM-279-5.0-NAND)\_DSS-CCTV\_WIRELESS\_VFRAME\_API\_AIv2\_V8.1.0.1\_20210420\_28788\_7013.tar.gz的版本基础上做以下更新  1.兼容旺宏芯片  2。支持无插件  20201127  1、NVR ，DVR 板端程序增加FTP 服务器升级程序功能。  host: ftp.dssdepot.com  user: jason  password: 03Pkn\*1c  2、菜单底部的菜单拖动条 做客户专用颜色，色值要求：R:0 G:180B:255  3. 支持我司新API  4. 和我司中性程序同步更新。  20201013  在N5316YA-P-E(DM-279-5.0-NAND)\_DSS\_WIRELESS\_VFRAME\_AI\_V8.1.0-20200730\_25978\_7106.tar.gz的版本基础上做以下更新  **1. 要求中性的最新功能都增加到客户此版本的专用程序里**  **2. 增加远程桌面功能**  **3. 用最新的P2P SDK**  **4. 系统信息界面的network status,客户要求手机APP用P2P ID可以正常连设备的时候才显示connect success,否则显示connect fail,如果APP显示此设备不在线，那么network status需显示connect fail**  20200714  在N5316KR-P-E(DM-279-5.0-NAND)\_DSS\_WIRELESS\_VFRAME\_V8.1.0.1-20190902\_21617.tar.gz的版本基础上做以下更新  NVR的PoE内网默认值改成如下  192.168.254.x  SubnetMask  255.255.255.0    NVR的默认端口改成如下  HTTP:80 RTSP:554 Mediaport:8000    Reboot要求默认是disable  菜单底部的菜单拖动条做客户专用颜色，色值要求如下R:0 G:180B:255    要求NVR和IPC能双向对讲，NVR的声音可以传给IPC，IPC的声音可以传到NVR。  去掉海康协议，因为海康协议不能用，海康协议在程序菜单里显示是IPCAM  **要求中性的最新功能都增加到客户此版本的专用程序里**  2019815  N5316KR-P-E(DM-279-5.0-NAND) \_DSS\_FACE\_V8.1.0.1\_20190618\_20785.tar.gz  在此版本基础上做以下更新  支持POE的DHCP，也支持ONVIF即插即用  增加EZ search功能   IPCAM（海康）协议的默认密码要改成54321abc，onvif协议的默认密码也是54321abc  VGA spot输出要求最大分辨率支持到1080P ，现有版本只有720P。   |  | | --- | | NVR 默认移动侦测开启 | | NVR 默认硬盘侦测报警打开，比如硬盘出错，或者没装硬盘等，要求蜂鸣器报警，邮件报警，图标报警等都打开 | | NVR 的HDMI 和VGA 可以分屏显示，VGA输出可以显示指定通道，做VGA-Spot功能 | | NVR 连IPC，IPC没连上之前，提示语改成connecting. Please wait. | | 机器重启或断电后要保留原有设置 | | NVR 时区后加城市名，英文和其他语言菜单都用英文城市名，可参考lorex此功能 | | layout 设置后，客户要求重启后要显示重启之前的分割模式，而不是默认分割模式，比如N5332重启前设置了4分割模式，重启后也要显示4分割 |   20190611  在中性最新程序的基础上增加以下功能,做DSS专用程序  在NVR菜单里增加海康协议，配海康IPC可以自动上线等。但是菜单里的协议显示IPCAM而不是Hikvision  要求支持无线接收盒和电池无线摄像头  支持AI，人形和车型检测  支持H.264+和H.265+  NVR的默认密码从中性的admin改成54321abc,只是更改默认密码  要求支持Onvif的IPV6搜索 | | | | | | | | | | | | | |
| **附注（需重点测试的模块）** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 发件人 | | 刘明 | | | | 审核 |  | | | 发件日期 | | 2022-01-07 | |